IPv6 Kongress

Der Mythos vom IPv4 Adressmangel

Lutz Donnerhacke

IKS GmbH

IPv6 Hintergrund

IKS ist regionaler Geschäftskunden-ISP

2005 kommerzielles Rollout von IPv6

IPv6 als Standarddienstleistung für alle Kunden

Umstellung des eigenen heterogenen LANs

Interne Nutzung von IPv6 für alle Dienste

IPv6 ist nützlich bei Fernwartung (RDP)

Mobile IPv6 vereinfacht Roaming

Erfahrungen im Kundengespräch

Positive Effekte betonen

Jeden Umstellungserfolg feiern

Persönliche Nutzung ist überzeugendes Argument

Negative Emotionen vermeiden

Angst schürt Misserfolg

Keine Erwartungen wecken wie einfaches Renumber

Keine Drohungen wie Adressmangel, Routing

IPv6 ist gern „an allem schuld“

IPv4 – Aktuelle Situation

Es gehen uns die freien Adressblöcke aus

Es gibt seit Jahren nicht genügend Adressen

Bestehende Software kann nur mit IPv4 arbeiten

Mitarbeiter und Techniker denken in IPv4

Scripte, Verwaltungsportale können nur IPv4

Austausch oft sehr aufwendig und teuer

Austausch im Embedded Bereich unmöglich

Rettung von IPv4

Adressen effektiver nutzen

Nur aktive Geräte bekommen eine Adresse

Adressen werden aus einem Pool vergeben

Segmentierung

Definition von Inseln, die IPv4 sprechen

Mehrfachnutzung gleicher Adressbereiche

Übersetzungstabellen für Interconnect (NAT)

Umschreiben von externen Informationen (DNS)

Rettung von IPv4

Hierarchische Segmentierung

Jeder Provider hat sein eignes IPv4 Kundennetz

Alle machen NAT auf den nächsthöheren Pool

Overlay Netze

Schaffung eines gruppenspezifischen IPv4 Netzes

Router bauen Tunnel zwischen den Teilnetzen

Overlay Netz mit NAT ans Internet anschließbar

Woher neue Adressen?

Derzeitige Verteilung von IPv4 Adressen

Kostenfreie Abgabe

Jedem nach seinen Bedürfnissen

Keine Bewirtschaftung der Ressourcen

Künftige Verteilung von IPv4 Adressen

Rückforderung ungenutzter Adressen

Später Handel von Adressbereichen (Adressbörse)

Fragmentieren des globalen Routings

Ausblick

Neue Geschäftsfelder für Provider:

Hosting: Content auf globalen IPs

Access: Dynamische IPs und NAT

Business: Standortkopplung mit eigenem Adressraum

Dienste: Overlay Netze mit eigenen Adressen

Twitter, SIP, Torrent, Instant Messaging, Collaboration

IRC, Usenet, (D)E-Mail, ...

Die Zukunft ist schon da.

Es ist Ihre Entscheidung

Wechsel auf IPv6

oder

Zersplitterung des Netzes

Lutz Donnerhacke

2009-05-28T03:23:49

Lutz Donnerhacke